Rangkaian Kelistrikan Lampu Tail dan Kepala™

Batterai 12 -14 V

 Sekring

 85

Relay

Relay

 86

 30

 87

Lampu Tail

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T | EL | H |
| Off |  |  |  |
| Tail | O | O |  |
| Head | O | O | O |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HF | HU | HL | ED |
| Flash | O | O |  | O |
| Low |  |  | O | O |
| High |  | O |  | O |

Lampu Kepala

**(*Head*)**